****

# Seznámení s riziky společnosti pro návštěvy a externí firmy

**Seznámení s riziky pro návštěvy a zaměstnance externích firem (dále jen cizí osoby), zdržující se na pracovištích s vědomím společnosti Krnovské vodovody a kanalizace ( dále jen KVaK ).**

**Základní ustanovení**

Tyto bezpečnostní pokyny platí pro všechny cizí osoby, které se zúčastňují prohlídek provozu, investiční výstavby, montáži, opravách, údržbě, kontrolách nebo měření na pracovištích společnosti KVaK.

Je povinností všech vedoucích zaměstnanců externích firem své podřízené s těmito bezpečnostními pokyny seznámit a jimi se řídit. Seznámení s těmito bezpečnostními pokyny musí vedoucí zaměstnanec externí firmy na základě požadavku pověřeného zaměstnance KVAK, prokázat písemnou formou. Tyto originály presenčních listin budou uloženy u příslušných vedoucích zaměstnanců.

Zdržování se mimo prostor vyhrazený pro jednání jen na vlastní nebezpečí!

**Vyhodnocení rizik pro zaměstnance externích firem**

**Výrobní a obslužné prostory – areál společnosti, úpravna vody, vodojemy, areál ČOV**

Vstup na pracoviště za účelem provedení sjednané práce je povolen jen těm, kteří jsou doprovázeni pověřeným zaměstnancem KVaK a jsou seznámeni s těmito pokyny. Neseznámeným osobám je vstup do výrobních a obslužných prostor a pomocných provozů zakázán. Vstup do těchto prostor je zaměstnancům externích firem dovolen jen tam, kde pracují. Osoby pohybující se po pracovištích KVaK musí být viditelně označeny vizitkou. Při pohybu po pracovištích je nutno dbát zvýšené opatrnosti a svou přítomností nebo činností neomezovat nebo neohrožovat zaměstnance KVaK.

**RIZIKA možného ohrožení života a zdraví pro externí zaměstnance**

* **pád, zakopnutí, uklouznutí (pohyb osob – nerovnosti podlah, úniky olejů či jiných kapalin)**
* **pád z výšky(vodojemy)**
* **utonutí (vodojemy)**
* **otravy plynem (chlorové hospodářství-úpravna vody)**
* **střet osoby s dopravním prostředkem (osobní nebo nákladní automobil)**
* **střet osoby s manipulačním prostředkem (nakladač)**
* **pád břemene, přimáčknutí, naražení břemenem (provoz jeřábů,)**
* **kontakt osoby s elektrickým zařízením, úraz elektrickým proudem (manipulace s elektrickými zařízeními)**

**Zakázané činnosti\***

**Je zakázáno vhazovat jakékoliv chemické látky či předměty do nádrží vodojemů.**

**Je zakázáno zdržovati se bezdůvodně blízko strojů a jakákoliv manipulace s nimi.**

**Je zakázáno vypínat nebo zapínat jakákoliv elektrická zařízení nebo elektrické rozvaděče.**

**Je zakázáno používat zdvihací zařízení KVaK.**

**Je zakázáno používat manipulační prostředky KVaK, pokud je neobsluhují zaměstnanci KVaK.**

**Technologie v areálu ČOV**

V prostorách ČOV na ul.Bližčická v Krnově je umístěno technologické zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Stručný popis zařízení: přítok odpadních vod – hrubé předčištění, lapač kamení a písku, hrubé a jemné česle, pračka shrabků, usazovací nádrž, aktivační nádrže, dosazovací nádrže, plynojem a plynové hospodářství, vyhnívací nádrže, kalové hospodářství, kogenerační jednotky.

**RIZIKA možného ohrožení života a zdraví pro externí zaměstnance**

* **pád, zakopnutí, uklouznutí (pohyb osob – nerovnosti podlah, úniky olejů či jiných kapalin)**
* **infekce při styku s odpadní vodou a kalem**
* **utonutí (usazovací a dosazovací nádrže)**
* **nadměrný hluk (odstředivka kalu)**
* **únik plynu (plynové hospodářství)**
* **nebezpečí požáru a výbuchu (plynové hospodářství)**
* **stísněné prostory, zasažení hlavy a končetin**
* **poranění očí (kalové hospodářství)**
* **udušení (plynojem, plynové hospodářství, vyhnívací nádrže)**

**Zakázané činnosti\***

**Je zakázáno pohybovat se po okrajích nádrží**

**Je zakázáno dotýkat se odpadní, předčištěné, čištěné vody a kalu**

**Je zakázáno dotýkat se nechráněných točivých částí technologie**

**Je zakázáno vypínat nebo zapínat jakékoliv technologické zařízení**

**Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm**

 **\***Tyto zákazy se nevztahují na práce související s výkonem jejich činnosti např. servis apod. V tomto případě je povinností zaměstnanců externích firem seznámit se s pokyny pro obsluhu zařízení společnosti KVaK, která budou pro výkon své činnosti obsluhovat.

Skládání a nakládání vlastních surovin, materiálu, pomocných látek a hmot smí externí firmy provádět jen na předem vyhrazených místech, nesmí přitom být znečišťováno okolí, nesmí být zužovány průjezdní průřezy a profily. V případě zúžení průjezdného profilu dopravní cesty je nutno místo viditelně označit, popřípadě zajistit dozor. Skladované materiály nesmí svým uložením ohrožovat jiné pracovníky. Po ukončení činnosti musí být místo uklizeno.

Zaměstnanci externích firem musí být při zahájení prací vybaveni OOPP, které potřebují pro výkon své práce, popř. vyplývajících z rizika pracovišť, na němž svou činnost provádějí. Za vybavení zaměstnanců zodpovídá jejich zaměstnavatel. Je nutno dbát pokynů vedoucího pracovníka dotčeného pracoviště a před zahájením své činnosti jej **písemně** informovat o rizicích vyplývajících z činnosti externích zaměstnanců.

**Používání vlastního elektrického nářadí**

Používané nářadí napájené elektrickým proudem musí být v dobrém stavu — bez závad. Využívat elektrických rozvodů společnosti lze pouze na pokyn vedoucího pracovníka dotčeného pracoviště. Napájecí elektrické kabely musí být vedeny, pokud možno co nejbezpečněji a musí být upraveny tak aby nemohlo dojít ke zranění.

**Práce ve výškách**

Zakazuje se bez povolení provádět jakékoliv práce ve výškách, které by mohli omezit nebo ohrozit pracovníky KVaK. Vedoucí zaměstnanec externí firmy je povinen **písemně** informovat vedoucího pracovníka dotčeného pracoviště o opatřeních k zajištění bezpečnosti a teprve po jeho souhlasu zahájit pracovní činnost. Po celou dobu práce je povinen dodržovat NV č.362/2005Sb a svou činností nezavdat možné ohrožení zaměstnanců KVaK. Povolení pro práce ve výškách, obdrží vedoucí zaměstnanec externí firmy na požádání od vedoucího zaměstnance dotčeného pracoviště.

**Svářečské práce a práce s otevřeným ohněm**

Zakazuje se svařování a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách. Veškeré tyto práce smí být prováděny jen na základě písemného povolení ke sváření a pouze s vědomím vedoucího pracoviště. Při práci je nutno dodržet příslušné předpisy (např. ČSN 050600 a ČSN 050601).

**Ukládání odpadů vzniklých z činnosti.**

Všechny vznikající odpady z činnosti zaměstnanců externích firem se nesmí nechávat v areálu KVaK. Tyto odpady musí externích firem odvážet s sebou. Třídění a ukládání odpadů do shromažďovacích nádob společnosti KVaK je povoleno jen po předchozím schválení odpovědného zaměstnance KVaK.

V případě úniku nebezpečných látek jsou zaměstnanci externích firem povinni informovat vedoucího dotčeného pracoviště, řídit se jeho pokyny a podílet se na odstranění vzniklé havárie.

**Požární ochrana**

Zaměstnanci externích firem jsou povinni znát a dodržovat požárně bezpečnostní předpisy KVaK, zejména požární poplachové směrnice a požární řády. Při jejich činnosti se zakazuje znemožňovat přístup k přenosným hasícím přístrojům a poškozovat nebo zneužívat tyto prostředky.

V případě jakéhokoliv vzniku požáru musí postupovat dle požární poplachové směrnice a každý požár neprodleně nahlásit vedoucímu zaměstnanci konkrétního pracoviště společnosti KVaK, a to i tehdy, když požár byl v zárodku uhašen a nevznikla žádná škoda.

**Pracovní úrazy**

Dojde-li na pracovišti KVaK ke vzniku pracovního úrazu zaměstnance externích firem zdržujícího se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích, je povinen o tom vedoucí pracovní skupiny nebo zraněná osoba ihned informovat odpovědného pracovníka KVaK. Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel postiženého společně se zástupcem společnosti KVaK.

**Závěrečné ustanovení**

Zaměstnanci externích firem a osoby zdržující se ve KVaK jsou povinni dodržovat případné další související bezpečnostní předpisy a pokyny od pověřeného zaměstnance KVaK s nimiž byli seznámeni zejména:

Pohybovat se pouze po vymezených a označených komunikacích a nevzdalovat se ani nevycházet z trasy.

Dodržovat zákaz kouření v budově společnosti a požívání alkoholických nápojů, včetně užívaní omamných a psychotropních látek.

Pořizovat záznamy na jakákoliv záznamová media výhradně se souhlasem průvodce.

Dodržovat písemné příkazy a zákazy, informace a výstrahy sdělované formou bezpečnostních tabulek a zvukovými signály.

Vnášet jakékoliv alkoholické nápoje, jiné návykové látky a zbraně.

**Třiďte odpad na plasty, papír a směsný odpad do kontejnerů a nádob k tomu určených. Chovejte se ohleduplně k životnímu prostředí v celém areálu naší společnosti.**

V dne: Seznámil:

**Podpis návštěv a zaměstnanců externích firem je součástí prezenční listiny, která je součástí tohoto dokumentu.**

|  |
| --- |
|  Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s výše uvedenými bezpečnostními pokyny a riziky ve společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., které budu dodržovat. Současně prohlašuji, že jsem byl seznámen s obsluhou a požíváním bezpečnostních zařízení v těchto prostorách:  |
| **č.** | **Jméno a příjmení** | **Datum školení** | **Podpis školeného** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |